1.18 锚喷工施工安全技术交底

1. 新工人或转岗工人必须经入场或转岗培训，考核合格后方可上岗，实习期间必须在有经验的工人带领下进行作业；作业人员必须经过安全技术培训，掌握本工种安全生产知识和技能。

2. 作业前必须检查道路、现场环境、管路、接头、压力表及安全阀，确认安全。

3. 作业时身体不得裸露；喷射人员必须佩戴防尘口罩、护目镜、防护面罩等防护用品。

4. 处理堵塞管路时，应理顺输料管，喷头应有专人看护，喷嘴前方及喷射区不得有人。

5. 作业人员应协调配合，不得相互干扰；作业中应设专人指挥，设专人操作喷射设备。

6. 作业时，应随时检查环境及围岩情况，清除松散及危裂的土、石块。

7. 在隧道内作业时必须设通风换气装置，保持空气流通，并采取降尘措施。

8. 喷射下风向不得有人，喷嘴在使用与放置时均不得对着人。

9. 隧道内作业时必须采用24V以下低压照明。

10. 严禁碾压、踩踏管路；人工手持喷射器作业时，应配备辅助支架，理顺管路。

11. 锚喷高度超过1.5m时应在平台或脚手架上作业。

12. 如果压力表指示超压，而安全阀不开启时，必须立即停泵检查，排除故障后再启动；喷射作业时必须按安全技术交底的要求控制压力。

