高层建筑外墙自行爬模施工技术
珠海鸿景花园5栋高层商住楼建筑面积16.5万m2,外墙钢筋混凝土全部采用爬模施工,加快了施工速度,节省了大量周转材料,取得了较好的经济效益。
第1章 爬模施工特点
l.爬模在使用过程中自行爬升,无需用塔吊,尤其适用于狭窄场地,有利于现场整洁和文明施工。
2.爬模能适应建筑物多种造型和平面变化,模板定位固定,装拆容易,质量可靠,效率高,并减轻了工人劳动强度。
3.爬模的设备与吊脚手操作平台及安全防护连为整体,高空作业安全。施工不受高度限制,爬模与操作平台共同逐层上升,减少了搭设外操作脚手架的时间和材料。
4.爬模施工工艺简单,容易掌握;设备简单,可重复使用。
第2章 爬模的构造
爬模由大模板和钢爬架两部分组成。大模板设计要考虑建筑物几何尺寸、自身荷载及施工时承受的活荷载和刚度要求,还要考虑操作时安全因素及台风的影响。钢爬架的设计也要考虑静载、活荷载、风载、高度及附壁固定等各种因素。
该工程钢爬架均设计成格构式钢椅架,其中下节用直径28mm的穿墙螺杆固定在剪力墙上;上部为标准节,爬架顶部设悬臂钢梁,挂上倒链以提升大模板。提升系统采用手拉3t倒链(图2-8-1、图2-8-2)。

第3章 爬模施工工艺
l.在混凝土墙上先预留Φ30mm螺栓孔,大模板由七夹板、60mm×60mm方木(横肋)、80mm×100mm大方木(竖肋)和Φ48×3.5钢管组成。七夹板与横竖木方用Φ6mm螺栓连接。模板与墙面侧用Φ16mm穿墙螺栓连接。

每个爬架6个孔,每侧3个,必须留在同一垂线上,上部留孔按每次提升爬架的高度预设。

2.安装爬架:在已施工的混凝土墙上,通过预留孔,用6M28螺栓与剪力墙连接(内侧设100mm×100mm×50mm方术做垫板,窗洞位置加设小钢柱),用双螺母加固并拧紧,然后检测爬架的垂直与稳固情况。
3.安装爬模:爬架安装完毕,即可安装大模板,挂脚手架(提升架在配制完模板后即可与爬模板连结成一体)。大模板用3t手拉倒链稳固在爬架顶吊杆上。
4.绑扎钢筋,支设内模板:爬模安装后,即可绑扎钢筋,支设内模穿拉结螺杆。操作人员可通过爬架中心空间上下,进行模板的加固和校正检验。模板合格后再浇筑混凝土。
5.大模板提升:待混凝土凝固后,拆除穿墙螺杆,牵动手拉倒链使大模板匀速、平衡地上升到上层楼板,再重复上述操作工序。
6.爬架上升:浇筑完第二层混凝土后,不能拆除爬模与内模的穿心螺丝杆。取下手拉倒链,悬挂于大模板吊杆上(图2-8-5),放下倒链小钩,用钢丝绳索捆在爬架上,稳妥后松开爬架下端螺栓,牵动倒链,提升爬架升到上一层楼,再把爬架重新与剪力墙锚固。
爬模施工不受气候、停电、停水、技术等级的影响,不需搭设外脚手架,不用垂直运输机械安装,操作简便易行,大大加快了施工速度,适合于高层建筑的施工。
施工实践证明,爬模操作简便,升降灵活自由,施工速度比散装模板快1倍,可节约木材三分之一且安全感好。该工程实现经济效益38.83万元。





























































