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Auto CAD2000是最新版本的计算机辅助绘图工具软件，和早期版本相比增加了许多新功能，使使用者无论是在绘图还是在图纸输出等方面更加得心应手，下面是笔者根据实际工作经验提供的绘图、出图时的设置及图纸输出的一些技巧。笔者使用的绘图仪型号为HP DesignJet 750c Plus。
　　一、Auto CAD2000在图纸设置及打印方面的几点新功能：
　　1、新增的布局选项
　　在AutoCAD2000中，以前的图纸空间被布局所代替，布局是一种增强的图纸空间环境，它模拟图纸页面，设定了视口并确定了输出时的页面设置，从而提供直观的打印设置。在一个图形文件中可以设定多个图纸空间布局，每个布局都有一个唯一的名称，布局可以复制、移动、重命名和删除，也可以保存在模板文件中为新的图形文件使用。布局可以通过状态栏上的布局选项卡或使用布局向导来创建，在“布局设置”中可进行打印效果的一系列设置，创建完成后的布局窗口如图1所示：　最外边的矩形轮廓表示当前配置的打印机设备使用的图纸尺寸，虚线的矩形表示的是纸张的可打印区域，浮动视口是模型空间的观察窗，在浮动视口将不能直接编辑模型空间的对象，要编辑，必须在模型空间中进行，或者在布局中双击这个视口，使之成为激活的、“透视到模型空间”的状态，然后在视口中处理模型空间对象。
　　2、打印功能的新特性
　　在AutoCAD2000中打印功能已显著增强，能更加便捷稳定地打印出高质量的图纸，新打印特性包括：随图形文件保存打印输出参数、可在屏幕上显示打印线宽、所见即所得的布局、利用打印样式表对硬盘拷贝输出实行更全面的控制、完全由打印设备决定图纸尺寸等，并有全新的向导引导配置打印设备、自定义图纸尺寸，还新增了“页面设置”选项，“页面设置”就是随布局一起保存的打印设置，有 “打印设备”和“布局设置”两个选项，包括打印设备、打印样式表、打印区域、图纸旋转、打印偏移、图纸大小和缩放比例等功能，其“布局设置”项显示如图2示。
　　二、几点经验与技巧：
　　1、 线宽的显示
　　在AutoCAD2000的“图层”设置中新增“线宽”的特性，可以用粗线和细线清楚地表现出部件的截面，标高的深度，尺寸线和标记，以及不同的对象厚度，还可以为不同图层指定不同的线宽，这样就可以图形化地表示对象和信息。具有线宽的对象除了可以使用线宽值打印外，还可以显示线宽或通过输出具有线宽的对象到其它应用程序中，但用户不能用线宽特性来精确表示对象的宽度，所以如果对象实际是具有宽度的对象，最好还是使用“Polyline”命令制定复合线宽度来绘制。同时线宽的显示在模型空间和图纸空间布局中是不同的，在模型空间中，按像素显示线宽；而在图纸空间布局中，线宽以实际打印宽度显示。可以通过在线宽设置命令中设置线宽的显示比例来设置对象在模型空间内线宽显示的粗细，显示比例的改变不会影响线宽的打印值。
　　2、图形的打印方向与打印机的送纸方向
　　在“页面设置”对话框的“布局设置”选项卡“图形方向”实际是指图形在图纸上的打印方向，用一个字母A来表示，通过“横向”、“纵向”和“反向打印”来设置图形在图纸上的打印方向，使用“横向”设置时，要打印区域的长边是水平的，使用“纵向”打印时，要打印区域的短边是水平的。而一般的打印机或绘图仪，也有“横向”和“纵向”两种送纸方向，所以同一尺寸的图纸在“图纸尺寸”下拉菜单中列出两次，但这里的横向和纵向是指打印机内部判断图纸的方向，“横向”送纸指的是打印机将打印纸放入打印机的物理方向作为X轴的方向，从出纸口首先出来的是的图纸左边界，而“纵向”送纸是指打印机将打印纸放入打印机的物理方向作为Y轴方向，从出纸口首先出来的是图纸的上边界。所以在AutoCAD2000中修改图纸方向的效果就象是在图形下面旋转图纸，而要打印图形的位置不变。
　　3、机械设计与输出一体化的实现
　　我们在使用CAD进行辅助设计时，按照设计的步骤就应有设计草图、装配图、工程图（零件图），这些图之间应保持一定的关联关系：装配图与零件图依据设计图绘制；当修改设计即修改设计草图后，应能同时修改装配图与工程图，由于AutoCAD2000提供了布局以及页面设置等新功能，我们完全可以实现设计图、装配图以及零件图位于同一个文件中，但由于在这样的一个文件中，图线比较复杂，为了编辑和打印输出的需要，一般用不同的层和颜色进行管理，将设计草图、装配图以及零件图分别位于不同的层内，这样当要显示或者编辑某个零件的图线时，可以将其它层关闭或冻结，做到编辑操作不影响其它不相关的图线；同时对应要输出的每个零件图与装配图都要创建一个布局，若要输出某一个零件图，则在输出该布局的浮动视口中冻结其它层，即通过在激活的浮动视口中选择性地冻结图层以及平移和缩放模型空间的对象，就可以指定显示或输出模型空间中图型的不同部分。从而只显示和输出该零件的图线，而当设计者在模型空间修改设计后，布局中要输出的图形将自动更新。

由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形，需要到别的计算机去打印AutoCAD图形，但是别的计算机也可能没安装AutoCAD，或者因为各种原因（如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常，通过网络打印，网络打印不正常等），不能利用别的计算机进行正常打印，这时，可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件，形成打印机文件，然后，再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机，方法为：copy ＜打印机文件＞ prn /b，须注意的是，为了能使用该功能，需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机，并将它设为默认打印机，另外，COPY后不要忘了在最后加／b，表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
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